Создание матриц клавиш Вектор-06Ц (step файлы + те форматы, что ты):
0. полная матрица капсов клавиш (основная+дополнительная клавиатура как на фото Полная клавиатура.tif) 
   для залития одним цветом пластмассы сразу.
1. матрица капсов клавиш основной клавиатуры + стрелки курсора, т.е. все белые клопачки (как на фото Полная клавиатура.tif)
2. матрица капсов клавиш: CC , РУС LAT , ТАБ , ПС , ЗБ (с нижним подчёркиванием) , ВК
3. матрица капсов клавиш: БЛК , СБР , АР2 , УС , ВВОД
4. матрица капсов клавиш: F1 , F2 , F3 , F4 , F5 , СТР , пробел
5. матрица капсов клавиш: 4 пробела 

Обратить внимание на написание символов расположенных на колпачках клавиш 
4 (кружок с чёрточками), 6 (как циркуль), 7 (черный неравнобедренный треугольник)

Надписи на клавишах: 
0. надписи на клавишах - углубления, которые потом будут заливаться краской
1. похожий шрифт, глубина надписей на клавишах 0.8-1 мм
2. надпись на клавише лаинской X какая-то кривая - сделай стандартным символом
3. клавиша ЗБ - внизу черточка как на фото
4. написание символов расположенных на колпачках клавиш 4 (кружок с чёрточками), 
   6 (как циркуль), 7 (черный неравнобедренный треугольник)

Между клавишами предусмотреть литники не менее 2 мм и у крайних клавиш 
выпускные каналы для выдавливания избытка пластмассы вне формы, в идеале скомпоновать 
как на картинке "Образец матрицы для отливки клавиш.jpg" или 
"Образец матрицы для отливки клавиш.webp" (там сужение в месте отрезки клавиши)

На выходе хочу получить step файлы матриц капсов клавиш + в тех форматах, что ты предоставлял до этого.
