# Vector06c_case
Чертежи корпуса ПК Вектор-06ц.<br>
Размеры проставлены только основные, но графика сделана по размерам моего экземпляра Вектора, то, чего не хватает можно измерять прямо по чертежам.

Трёхмерные модели выполнены с небольшими отличиями от оригинала:
- Вместо закладных гаек в нижней половине сделано место под вплавляемые резьбовые втулки
- Верхний ряд крепёжных стоек удлиннён для сборки короткими винтами без проставок
- Немного изменены рёбра жёсткости в верхней части корпуса
- Места под ножки изменены для установки приклеиваемых резиновых (диаметром 12мм со сферической формой)
- Расширен на 1мм паз под разъём ПУ для совместимости с DIN 41612
